Image 1

HAFI Public 246 RR WC

HAFI Public Line Design 246 Rosetten-WC-Garnitur, Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten

Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der

Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm.

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

| 4 | 7\* | - | B1 | 1\*\* | 5 | 0 | B |

\*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

\*\*Sicherheit geprüft mit 3.000 N

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 246 auf runden Design-Rosetten 830 und WC-Verriegelung HAFI Design 833/832 mit Schauscheibe rot/weiß.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH Weißinger Str. 16

89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0

Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

[info@hafi.de,](mailto:info@hafi.de) [www.hafi.de](http://www.hafi.de/) oder gleichwertig